**YM2024-39 CB200型贝雷桥构件热喷锌及包装架整包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **图 号** | **单位** | **数量** | **工序** | **单重Kg** | **总重Kg** |
| 1 | 标准桁架 | CB200-100-000利用埃塞黑件 | 件 | 20 | 热喷锌 | 322 | 6440 |
| 2 | 高剪桁架 | CB200-110-000利用埃塞黑件 | 件 | 16 | 热喷锌 | 338 | 5408 |
| 3 | 6m加强弦杆 | CB200-121-000利用埃塞镀锌件 | 件 | 12 | 涂装 | 160 | 1920 |
| 4 | 加强弦杆 | CB200-120-000 | 件 | 4 | 热喷锌 | 89 | 356 |
| 5 | 加宽车道横梁 | CB200-201-100EW利用埃塞镀锌件 | 件 | 10 | 涂装 | 471.3 | 4713 |
| 6 | 水平支撑架三排 | CB200-350-000TR利用埃塞镀锌件 | 件 | 18 | 涂装 | 57.4 | 1033.2 |
| 7 | 竖向支撑架三排 | CB200-360-000TR利用埃塞镀锌件 | 件 | 16 | 涂装 | 37 | 592 |
| 8 | 抗风拉杆 | CB200-320-000EW | 件 | 18 | 热喷锌 | 43.8 | 788.4 |
| 9 | 竖向风构 | CB200-310-000 | 件 | 18 | 热喷锌 | 15 | 270 |
| 10 | 阴头端柱 | CB200-510-000 | 件 | 4 | 热喷锌 | 89 | 356 |
| 11 | 阳头端柱 | CB200-500-000 | 件 | 4 | 热喷锌 | 77 | 308 |
| 12 | 联系梁（三排） | CB200-340-000TR | 件 | 4 | 热喷锌 | 5.3 | 21.2 |
| 13 | 支座 | CB200-400-000 | 件 | 8 | 热喷锌 | 13.4 | 107.2 |
| 14 | 支座板 | CB200-410-000 | 件 | 8 | 热喷锌 | 13 | 104 |
| 15 | 桥面板H146 | 贝构2007-81-210-000利用埃塞黑件 | 件 | 36 | 热喷锌 | 373 | 13428 |
| 16 | 路缘 | CB200-230-000 | 件 | 18 | 热喷锌 | 26 | 468 |
| 17 | 加隙板H146 | 贝构2007-81-220-000EW | 件 | 2 | 热喷锌 | 69 | 138 |
| 18 | 包装架一批 |  | Kg | 245.8 | 整包 |  |  |